<https://farmbioline.ru/product/oborudovanie-dlya-soderzhaniya-laboratornykh-zhivotnykh/ivc-stellazhi-i-ustanovki-podgotovki-vozdukha/stellazhi-dlya-ivk-kletok-gm500/>

**DGM80. Стеллаж для ИВК, содержание мышей**

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Конфигурация стеллажа: односторонний, 10 горизонтальных рядов х 8 мест для ИВК в ряду. |  |
| 2 | Ширина, (мм) | **1742** |
| 3 | Глубина, (мм) | **500** |
| 4 | Высота стеллажа, (мм) | **1998** |
| 5 | Материал изготовления стеллажа: нержавеющая сталь AISI 304 |  |
| 6 | Пластиковые направляющие для клеток со встроенными фиксаторами |  |
| 7 | Визуальный индикатор правильного соединения крышки клетки с воздушными коннекторами стеллажа |  |
| 8 | Колеса с поворотным механизмом, два из которых с тормозными фиксаторами, (шт) | **4** |
| 9 | Вес стеллажа без клеток (кг) | **99,9** |