<https://farmbioline.ru/product/oborudovanie-dlya-soderzhaniya-laboratornykh-zhivotnykh/ivc-stellazhi-i-ustanovki-podgotovki-vozdukha/ustanovka-podgotovki-vozdukha-smartflow/>

**Установка подготовки воздуха Smart Flow**

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Ширина, (мм)  | **329,5** |
| 2 | Длина, (мм)  | **657,5** |
| 3 | Высота без воздуховода подачи воздуха, (мм) | **1429** |
| 4 | Высота с воздуховодом подачи воздуха, (мм)  | **2086** |
| 5 | Напряжение электропитания (В) | **230** |
| 6 | Потребляемая мощность (КВА) не более | **0,1** |
| 7 | Два вентилятора низкого напряжения (24В) с регулированием скорости |  |
| 8 | Максимальная производительность (м³/ч) | **200** |
| 9 | Два НЕРА-фильтра: приточного и исходящего воздушного потока |  |
| 10 | Класс НЕРА-фильтра | **Н14** |
| 11 | Два предварительных фильтра: приточного и исходящего воздушного потока |  |
| 12 | Класс предварительного фильтра | **G4** |
| 13 | Микропроцессорное управление с сенсорным цветным экраном, отображающим режимы работы установки |  |
| 14 | Датчики температуры и влажности |  |
| 15 | Корпус установки изготовлен из химически-нейтрального экологичного пластика |  |
| 16 | Возможность подключения к установке от одного до четырёх стеллажей с клетками для животных. |  |
| 17 | Вес нетто, (кг)  | **80** |
| 18 | Длина электрокабеля, (мм)  | **2200** |
| 19 | Уровень шума создаваемого работающей установкой, (дБ) не более  | **50** |
| 20 | Скорость потока воздуха, (м/с) | **0,2** |
| 21 | Колеса с поворотным механизмом, два из которых с тормозными фиксаторами, (шт) | **4** |